Требования к месту размещения «быстрых» ЭЗС

1. Предоставление места размещения ЭЗС (от 4 кв.м. до 40 кв.м.) в многофункциональной зоне дорожного сервиса или автозаправочной станции, оснащенной придорожной инфраструктурой, а также в населенных пунктах - вдоль улично-дорожной сети, где организованы общественные парковочные пространства, с возможностью парковки минимум 2 автомобилей (со свободным и круглосуточным доступом к ЭЗС).
2. Возможность подключения ЭЗС к электрическим сетям (объекту энергоснабжения со свободной мощностью 150 кВт и точкой подключения, расположенной не далее 15-20 м от места размещения ЭЗС), через получение технических условий для технологического присоединения, либо возможность оформления Акта разграничения балансовой принадлежности с собственником энергохозяйства с последующим оформлением договора с энергосбытовой организацией
3. Высокий уровень сигнала сотовой сети (LTE) у операторов мобильной связи МТС или Мегафон в месте размещения ЭЗС.
4. Наличие круглосуточного видеонаблюдения в месте размещения ЭЗС (при возможности).
5. Наличие возможности получения муниципальной земли по Постановлению Правительства РФ №1300 (разрешение на размещения ЭЗС) или заключения долгосрочного договора аренды (сроком 5 лет) с собственником участка c минимальной арендной ставкой.